

Prüfsumme ist CheckSum8 Xor über das gesamte Telegramm vor der Prüfsumme:

http://www.scadacore.com/field-tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/


GetReaderUID
============

50 00 00 05 55

Schnittstelle prüfen: stty -F /dev/ttyS0

Manuell auf Schnittstelle senden: echo -e "\x50\x00\x00\x05\x55" > /dev/ttyS0

Wenn Screen installiert ist, sehen sie immerhin eine Reaktion:

Dieses Kommando öffnet eine Verbindung vom COM-Port zur Bildschirmanzeige:
	screen /dev/ttyUSB0 115200
Beenden von Sceen:		[Strg] + [A], [D]

Weitere Kommandos von Screen:
[Strg] + [A], [C]		Öffnet ein neues Fenster, damit könnten sie auch statt 2 Terminals arbeiten
[Strg] + [A], [Leertaste]	Wechselt zwischen Fenstern
[Strg] + [A], [?]		Übersicht der Tastenkürzel



GetReaderFirmware
=================

50 00 00 04 54

Manuell auf Schnittstelle senden: echo -e "\x50\x00\x00\x04\x54" > /dev/ttyS0

Weil die Antwort bei vielen FW-Versionen ein Text ist und nicht nur eine Nummer, ist mit einer lesbaren Antwort zu rechnen.

