Normalerweise werden USB-Treiber automatisch vom Windows-Betriebssystem installiert.
Normally the USB drivers are automatically installed with Windows operating systems.

Sollte dies nicht funktionieren, können Sie die aktuellsten Treiber hier herunterladen:
If this does not work, you can download the latest drivers here:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads




R-DT-EVO-HF uses a CP 2102

Code 28 - Windows 7 / 64

http://www.borncity.com/blog/2011/03/25/gerte-manager-code-28-unbekanntes-gert/
http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/code-28-error.htm

Erst den Treiber installieren, dann das Gerät einstecken
Install the driver first, then plug in the device

Intel Smart Connect abschalten
Switch off Intel Smart Connect

Neustart wg. Behandlung durch BIOS
Start new to give BIOS a chance for auto-update of settings