In the standard case, the Legic RFID module is connected to COM14 and is supplied with power via PSAM.

- COM14
- Power supply: PSAM
- Communication parameters are 38400 baud, 1 start bit, 1 stop bit, no parity.

========

Im Standardfall ist das Legic-RFID-Modul an COM14 angeschlossen und wird über PSAM mit Strom versorgt.

- COM14
- Stromversorgung: PSAM
- Kommunikationsparameter sind 38400 Baud, 1 Startbit, 1 Stopbit, keine Parität.