01_Software HID Setting - damit wird zunächst die Firmware aufgespielt (2. Registerkarte "Firmware Update")

02_Firmware - bitte diese Firmware "R855_SET_HF_LF_240814_APP.bin" aufspielen

03_Einstellen für ISO14443A UID-MSB Dezimal - mit diesem Terminal die Datenausgabe für Mifare einstellen, kundenspezifische Kommandos sind in einer Datei vorbereitet.

04_Einstellen für ISO15693 UID-MSB Dezimal.png - wird mit der Software 01_Software HID Setting gemacht.

		