# ID Ident 1000 über Software einstellen

1. Stellen Sie Ihre Netzwerkkarte auf das Subnetz 192.168.1… / 24 ein und führen Sie die Software jetzt als Administrator aus.
2. Schließen Sie den Leser über den USB-Micro Port an Ihren Pc an und verbinden Sie den Lan Port mit einem Switch der sich im gleichen Netzwerk wie Ihr PC befindet.
3. Jetzt auf Button „Search device“ klicken um den Leser zu suchen.
4. Nun sollte der Scanner auf der linken Seite angezeigt werden und Sie können ihn konfigurieren.
5. Über „Get Current Parameter“ können Sie sich die Werte des Lesers anzeigen lassen.
6. Über „Output Format selection“ können Sie einstellen auf welcher Schnittstelle der Leser die Daten ausgibt.

